kit-convertidor-purificador de agua - Pasteur latina

Ir al contenido
+58-04265700095 Lunes - Viernes 8:00 - 5:00

###### Purificadores

Nombre (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Telefono (requerido)

Producto

Dirección

Δ

KIT CONVERTIDOR
CARACTERÍSTICAS
¿QUÉ ELIMINA?
GARANTÍA
KIT CONVERTIDOR

La integración de un Purificador Prime y el Kit Convertidor (adaptable a casi todos los enfriadores de agua existentes) convierten este equipo ideal para la oficina en el sustituto del costoso botellón de agua.

Ahorre mientras disfruta de agua 100% pura y fría de manera inmediata en su oficina o empresa.

CARACTERÍSTICAS

- Caudal 2,0 – 4,4 L/m
- Peso (Kg) 2,7
- Dimensiones (mm) 307
- Conexión tubería 1/2″
- Presión máxima de funcionamiento 60 PSI
- Presión mínima de funcionamiento 10 PSI
- Temperatura máxima del agua 50 C
- Temperatura mínima del agua 10 C
- Diámetro 6,5 cm
- Este purificador incluye: Servicio de instalación, bujía purificadora, kit de instalación, manual de instrucciones y cepillo para bujía.
- Compatible con purificador Prime y Bujía Purificadora Prime

¿QUÉ ELIMINA?

Su purificador Pasteur elimina:
– Sedimentos – Aerobias Mesófilas – Malos olores
– Turbiedad – Vibrio Cholerae (Cólera) – Malos sabores
– Coliformes totales – Entamoeba histolytica (Amibiasis) – Componentes orgánicos volátiles
– Coliformes fecales – Salmonella (Gastroenteritis) – Plomo
– Escherichia coli – Typhi (Fiebre tifoidea)
– Pseudomonas Aeroginosas – Cloro

GARANTÍA

Para conservar la calidad del agua, asegurese de cambiar su bujía purificadora una vez al año, el tiempo de garantía y de reemplazo recomendado es de 1 año o al purificar 5.000 litros de agua.

Recomendamos lavar regularmente su bujía purificadora con el cepillo limpiador Pasteur para maximizar el flujo de agua.

Purificadores
Home & water filters
Repuestos
Otros