SISTEMA DE PURIFICACIÓN UV4 - Pasteur latina

Ir al contenido
+58-04265700095 Lunes - Viernes 8:00 - 5:00

###### Purificadores

Nombre (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Telefono (requerido)

Producto

Dirección

Δ

SISTEMA DE PURIFICACIÓN UV4
CARACTERÍSTICAS
¿QUÉ ELIMINA?
GARANTÍA
SISTEMA DE PURIFICACIÓN UV4

El sistema de purificación de luz ultravioleta UV4 funciona mediante la iluminación del flujo de agua con una lámpara de silicio de cuarzo, con longitud de onda diseñada para irradiar luz ultravioleta. La luz UV elimina o altera el ADN del 100% de los microorganismos, bacterias y virus, evitando su reproducción o acceso al torrente.

Para eliminar la totalidad de los microorganismos es imprescindible una filtración previa que elimine las partículas suspendidas con medidas mayores a 5 micras. Esto evita que se produzcan sombras que puedan ocultar a los microorganismos de los rayos UV.

El agua fluye sin detenerse por el interior de la cámara que contiene la lámpara. Esta cámara tiene una superficie reflectora tipo espejo que condensa los rayos UV adentro del cilindro.

CARACTERÍSTICAS

- Caudal de filtración: 7 L/m
- Altura total (Aprox): 68 cm
- Ancho total: 52 cm
- Profundidad (Aprox): 15 cm
- Conexión de tubería: 1/2″
- Presión máxima de funcionamiento: 43,5 PSI
- Presión mínima de funcionamiento: 14,5 PSI
- Temperatura máxima del agua: 38°C
- Temperatura mínima del agua: 4°C

¿QUÉ ELIMINA?

1-F: Pre-filtro de sedimentos que remueve las partículas suspendidas, arena y barro.
2-F: Pre-filtro de carbón activado granulado que
remueve compuestos orgánicos, cloro, malos olores y turbidez.
3-F: Pre-filtro de carbón block
Realiza remoción adicional de compuestos orgánicos, cloro, malos olores, malos sabores y turbidez.

GARANTÍA

La garantía se hace efectiva acudiendo al distribuidor autorizado donde hizo la compra, con la presentación de la factura.

Purificadores
Home & water filters
Repuestos
Otros