HIGH FLOW WATER FILTER 5000 – 40000 SPLX Y DPLX - Pasteur latina

Ir al contenido
+58-04265700095 Lunes - Viernes 8:00 - 5:00

###### Home & water filters

Nombre (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Telefono (requerido)

Producto

Dirección

Δ

HIGH FLOW WATER FILTER 5000 – 40000 SPLX Y DPLX
CARACTERÍSTICAS
¿QUÉ ELIMINA?
GARANTÍA
HIGH FLOW WATER FILTER 5000 – 40000 SPLX Y DPLX

La solución doble para el tratamiento de aguas de Pasteur, retiene todo tipo de componentes químicos y orgánicos volátiles dañinos para la salud mientras le brinda desde 800 hasta 40.000 L/h de agua de la más alta calidad. Su sólida composición de ‘Acero al Carbón’ lo protege de la intemperie y le asegura el mejor rendimiento a su inversión.

CARACTERÍSTICAS

Tipo | Dimensiones (m) | Tubería | Caudal de filtración(L/h) | Peso (Kg)
Diametro cilindrico | Altura cilindro | Altura total aprox | Cilindro | Carga
Total
Acero al carbon | 0,32 | 0,60 | 1,05 | 3/4 , 1″ | 800 | 25 | 131 | 181

¿QUÉ ELIMINA?

Sedimentos
Turbiedad
Cloro
Malos olores
Malos sabores
Componentes orgánicos volátiles

GARANTÍA

Para conservar la calidad del agua, asegúrese de cambiar el medio filtrante una vez al año.

Purificadores
Home & water filters
Repuestos
Otros