BUJÍA PURIFICADORA PRIME DE 10″ - Pasteur latina

Ir al contenido
+58-04265700095 Lunes - Viernes 8:00 - 5:00

###### REPUESTOS

Nombre (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Telefono (requerido)

Producto

Dirección

Δ

BUJÍA PURIFICADORA PRIME DE 10″
CARACTERÍSTICAS
¿QUÉ ELIMINA?
GARANTÍA
BUJÍA PURIFICADORA PRIME DE 10″

Elaborada con la avanzada cerámica microporosa y la tecnología suiza patentada Pasteur, ésta bujía purificadora contiene el exclusivo sistema de purificación 3F de Pasteur que incluye la tecnología Carbon Block y la avanzada inyección de plata activada Bio-Tech SILVER como elemento bactericida. Éste conjunto de sistemas remueve los elementos indeseados y permite el paso natural de sales y minerales esenciales para su salud e hidratación, brindándole un agua 100% PURA, rica y fresca.

CARACTERÍSTICAS

- Caudal: 2,0 – 4,4 (L/m)
- Peso (Kg) 0,6
- Dimensiones (mm) 181 – 234
- Presión máxima de funcionamiento 60 PSI
- Presión mínima de funcionamiento 10 PSI
- Temperatura máxima del agua 50 C
- Temperatura mínima del agua 10 C
- Compatible con Purificador Prime

¿QUÉ ELIMINA?

Su purificador Pasteur elimina:
– Sedimentos – Aerobias Mesófilas – Malos olores
– Turbiedad – Vibrio Cholerae (Cólera) – Malos sabores
– Coliformes totales – Entamoeba histolytica (Amibiasis) – Componentes orgánicos volátiles
– Coliformes fecales – Salmonella (Gastroenteritis) – Plomo
– Escherichia coli – Typhi (Fiebre tifoidea)
– Pseudomonas Aeroginosas – Cloro

GARANTÍA

Para conservar la calidad del agua, asegurese de cambiar su bujía purificadora una vez al año, el tiempo de garantía y de reemplazo recomendado es de 1 año o al purificar 5.000 litros de agua.

Recomendamos lavar regularmente su bujía purificadora con el cepillo limpiador Pasteur para maximizar el flujo de agua.

Purificadores
Home & water filters
Repuestos
Otros