BUJÍA PURIFICADORA CLASS DE 10″ - Pasteur latina

Ir al contenido
+58-04265700095 Lunes - Viernes 8:00 - 5:00

###### REPUESTOS

Nombre (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Telefono (requerido)

Producto

Dirección

Δ

BUJÍA PURIFICADORA CLASS DE 10″
CARACTERÍSTICAS
¿QUÉ ELIMINA?
GARANTÍA
BUJÍA PURIFICADORA CLASS DE 10″

Disponible para todos los purificadores class, su exclusiva tecnología suiza patentada Pasteur retiene elementos indeseados, elimina bacterias microscópicas y absorbe compuestos químicos y orgánicos volátiles, permitiendo el paso natural de sales y minerales esenciales, brindándole un agua 100% PURA, rica y fresca para su salud e hidratación.

CARACTERÍSTICAS

- Caudal: 2,0 – 4,4 (L/m)
- Peso (Kg) 0,7
- Dimensiones: 181 – 234 (mm)
- Presión máxima de funcionamiento 60 PSI
- Presión mínima de funcionamiento 10 PSI
- Temperatura máxima del agua 50 C
- Temperatura mínima del agua 10 C
- Compatible con Purificador Class
- Disponemos de dos tipos de tapa: “M” y “Normal”. Asegúrese de conocer el tipo de rosca de la tapa de su bujía purificadora antes de comprar el repuesto correspondiente.

¿QUÉ ELIMINA?

Su purificador Pasteur elimina:
– Sedimentos – Aerobias Mesófilas – Malos olores
– Turbiedad – Vibrio Cholerae (Cólera) – Malos sabores
– Coliformes totales – Entamoeba histolytica (Amibiasis) – Componentes orgánicos volátiles
– Coliformes fecales – Salmonella (Gastroenteritis) – Plomo
– Escherichia coli – Typhi (Fiebre tifoidea)
– Pseudomonas Aeroginosas – Cloro

GARANTÍA

Para conservar la calidad del agua, asegurese de cambiar su bujía purificadora una vez al año, el tiempo de garantía y de reemplazo recomendado es de 1 año o al purificar 5.000 litros de agua.

Recomendamos lavar regularmente su bujía purificadora con el cepillo limpiador Pasteur para maximizar el flujo de agua.

Purificadores
Home & water filters
Repuestos
Otros