WATER FILTER 1000 – 3500 SPLX - Pasteur latina

Ir al contenido
+58-04265700095 Lunes - Viernes 8:00 - 5:00

###### Home & water filters

Nombre (requerido)

Correo electrónico (requerido)

Telefono (requerido)

Producto

Dirección

Δ

WATER FILTER 1000 – 3500 SPLX
CARACTERÍSTICAS
¿QUÉ ELIMINA?
GARANTÍA
WATER FILTER 1000 – 3500 SPLX

Elimine las turbiedades e impurezas del agua que consume con nuestros equipos SPLX que le brindan desde 1000 hasta 5000 L/h de la mejor agua. Su sólida estructura de “Acero al Carbón” garantiza la mayor durabilidad ante la interperie y un alto desempeño para solucionar su problema de aguas.

CARACTERÍSTICAS

Tipo | Dimensiones (m) | Tubería | Caudal de filtración(L/h) | Peso (Kg)
Diametro cilindrico | Altura cilindro | Altura total aprox | Cilindro | Carga
Total
Acero al carbon | 0,36 – 0,75 | 0,80 – 1,2 | 1,40 – 1,95 | 1″, 1 y 1/2″, 2″ | 1000 – 3500 | 40 – 185 | 260 – 1315 | 180 – 885

¿QUÉ ELIMINA?

Sedimentos
Turbiedad

GARANTÍA

Para conservar la calidad del agua, asegurese de cambiar el medio filtrante una vez al año

Purificadores
Home & water filters
Repuestos
Otros